RGP.I.7013.13.2019 Miłkowice, dn. 22.08.2019r.

Zamawiający:

**Gmina Miłkowice**

**ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice**

WYJAŚNIENIE DO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

NA ZADANIE NR 2

PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NA DROGĘ WEWNĘTRZNĄ,

DZ. NR 350 I 348 W GRZYMALINIE

Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie na Zadanie nr 2 Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną, dz. nr 350 i 348 w Grzymalinie należy ująć warstwy nawierzchni bitumicznej wg odpowiedniej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym w przedmiarze uzupełniamy rodzaj robot wg poniższych pozycji, które należy łącznie z pozostałymi wycenić:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Nawierzchnia** | | | |
| d.4 | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | 40 | m2 | 40,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **40,000** |
| d.4 | KNR AT-03 0202-02 analogia | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 40 | m2 | 40,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **40,000** |
| d.4 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 40 | m2 | 40,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **40,000** |
| d.4 | KNNR 6 0309-07 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 20 | t |  |  |
|  |  |  | t | 9,056 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | **9,056** |

Pozostałe warunki ogłoszenia bez zmian.