Miłkowice, 10.07.2018r.

RGP. III.271.4.2018

Zamawiający:

**Gmina Miłkowice**

**ul. Wojska Polskiego 71**

**59-222 Miłkowice**

**Informacja dla Wykonawców**

**Dotyczy postępowania: Licytacja elektroniczna na „Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach”.**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

**PYTANIE 1**

Odcinek nr 1 poz. 2 (przedmiaru) powierzchnia rozbiórki zjazdów z trylinki jest mniejsza niż wskazana w opisie technicznym tj. (4+8)/2 x 1,5 x 9 szt. = 81 m2. Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 1

W opisie błędnie wpisano liczbę zjazdów. zamiast 9 ma być 5 zjazdów do rozbiórki. Do wykonania będzie 7 zjazdów. Opis i przedmiar skorygowano.

**PYTANIE 2**

Odcinek nr 1 poz. 6 (przedmiaru) podana długość rowków jest mniejsza niż długość obrzeży w poz. 10. Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 2

Długość obrzeży jest mniejsza i wynosi 175 m. Przedmiar skorygowano.

**PYTANIE 3**

Odcinek nr 1 poz. 12 wyrównanie podbudowy tłuczniem – ujęta powierzchnia zjazdów (40m2) jest niezgodna z powierzchnią zjazdów w obliczeniach w poz. 13. (40x1,5m2). Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 3

Powierzchnia w pozycji 12 powinna być jak w poz. 13. Przedmiar skorygowano.

**PYTANIE 4**

Odcinek nr 2 poz. 5 (przedmiaru) nie ujęto rowka pod 80 m krawężnika najazdowego wskazanego w opisie technicznym. Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 4

W projekcie ma być 10 szt. zamiast 15 szt. zjazdów. Z uwagi na korektę liczby zjazdów skorygowano opis i przedmiar.

**PYTANIE 5**

Odcinek nr 2 poz. 7 (przedmiaru) czy uwzględniono ławę dla 80 m krawężnika najazdowego wskazanego w opisie technicznym? Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 5

W projekcie ma być 10 szt. zamiast 15 szt. zjazdów. Z uwagi na korektę liczby zjazdów skorygowano opis i przedmiar.

**PYTANIE 6**

Odcinek nr 2 poz. 9 (przedmiaru) czy zabudowane mają być krawężniki kamienne z odzysku czy krawężniki betonowe jak w opisie technicznym? Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 6

Do ponownego wbudowania jest 165 m krawężnika z odzysku. Pozostała ilość 60 mb krawężników będzie nowa.

**PYTANIE 7**

Odcinek nr 2 poz. 11 jest 120 m krawężnika w opisie technicznym wskazano 120m + 80m. Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 7

W projekcie ma być 10 szt. zamiast 15 szt. zjazdów. Z uwagi na korektę liczby zjazdów skorygowano opis i przedmiar.

**PYTANIE 8**

Odcinek nr 2 poz. 12 czy podana ilość obejmuje wyrównanie podbudowy zjazdów. Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 8

W projekcie ma być 10 szt. zamiast 15 szt. zjazdów. Z uwagi na korektę liczby zjazdów skorygowano opis i przedmiar.

**PYTANIE 9**

Odcinek nr 2 poz. 13 czy podana ilość obejmuje powierzchnię zjazdów z kostki brukowej. Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 9

W projekcie ma być 10 szt. zamiast 15 szt. zjazdów. Z uwagi na korektę liczby zjazdów skorygowano opis i przedmiar.

**PYTANIE 10**

Przedmiar nie obejmuje naprawy pasa nawierzchni asfaltowej wzdłuż rozbieranego krawężnika.

ODPOWIEDŹ 10

Ewentualne uzupełnienia nierówności krawędzi styku nawierzchni z krawężnikiem należy wykonać betonem cementowym i uwzględnić ryczałtowo w kosztach ogólnych.

**PYTANIE 11**

Przedmiar nie obejmuje wywozu materiałów z rozbiórki.

ODPOWIEDŹ 11

Koszty wywozu gruzu na składowisko należy uwzględnić ryczałtowo w kosztach ogólnych.

*skorygowano opis techniczny i przedmiar dla odcinka 1 i odcinka 2.*

*Sporządziła: Edyta Pietras*